Ovládání udírny

Horní ovladač slouží k regulování otáček ventilátoru. Tímto se reguluje množství kouře v udírně. Otáčky- napětí se reguluje otáčením otočným voličem. Pozor ty tlačítka nepoužívejte. Tento ovladač má mnoho dalších funkcí které nejsou potřeby k ovládání udírny. Takže zmáčknutím tlačítek se akorát dostanete někam kam nechcete a bude problém se z toho dostat :-) .

Spodním ovladačem se reguluje teplota v udírně. Horní ukazatel zobrazuje stávající teplotu v udírně. Spodní ukazatel zobrazuje požadovanou teplotu. Tlačítky SET a šipkama se nastavuje požadovaná teplota. Zmáčkněte SET šipkama nahoru nebo dolů nastavíte jednotky stupnů, potom se tlačítkem V BOK posunute na desítky stupňů. Poté opětovným zmáčknutím SET potvrdíte svou volbu.